Установка драйвера ключа защиты СЛК USB
---------------------------------------

  UPKeyXSetup-X.X.X.X-RX.exe

    X.X.X.X - версия драйвера
    RX      - ревизия программы установки

  Программа установки является SFX ZIP-архивом, содержащим установочные
  пакеты драйвера:

  UPKeyXSetup-X.X.X.X-RX.exe
    \ i386    - пакет для 32-разрядных ОС
    \ x86_64  - пакет для 64-разрядных ОС

  Для извлечения можно воспользоваться стандартным архиватором (7z, WinRar).

  При выполнении установки/удалении программа формирует лог-файл <WindowsDir>\UPKeyXSetup.log

Поддерживаемые ОС
-----------------

  Microsoft Windows (x86 / x64) XP / 2003 / Vista* / 2008* / 2008 R2 / 7 / 2012 / 2012 R2 / 8 / 8.1

  * - При выполнении установки на этих ОС может потребоваться перезагрузка компьютера

Параметры запуска из командной строки
-------------------------------------

  /Install, /i
  - Установить драйвер

  /Uninstall, /u
  - Удалить драйвер

  /ForceOnExists, /fe
  - Выполнить операцию при подлюченных ключах

  /ErrorFile=<ИмяФайла>
  - Определяет файл, в который будет записано сообщение об ошибке

  /ErrorFileEncoding=<ТипКодировки>
  - Определяет кодировку файла сообщения об ошибке, возможные значения:
      UTF8  (по-умолчанию, если ключ не указан)
      ANSI  (текущая системная)
      UTF16

  Коды возврата:

    0  - нет ошибок
    1  - нет ошибок, необходимо перезагрузить компьютер
    2  - неподдерживаемая версия OС
    3  - недостаточно прав доступа
    4  - зарезервировано
    5  - зарезервировано
    6  - обнаружен запущенный драйвер (есть подключенные ключи защиты и/или использющие их программы)
    7  - зарезервировано
    8  - ошибка при выполнении операции (подробности см. <WindowsDir>\UPKeyXSetup.log)
    9  - в операции нет необходимости (драйвер уже установлен / удален)


